ระบบของ Simatic Step 7

Input จะใช้เป็น I เป็นระบบฐาน 8

I0.0 …I0.1…I0.2…I0.7,I1.0.I1.1 I1.2…I1.7

Output จะใช้เป็น Q เป็นระบบฐาน 8

Q0.0 Q0.1…..Q0.7,Q1.0…Q1.7…

Memory จะใช้เป็น M เป็นระบบฐาน 8

M0.0 M0.1…..M0.7,M1.0…M1.7…